**ALCM24V** Alimentatore switching

Alimentatore switching a spina per consolle microfoniche BM1T-VA, BM7T-VA, BMD-VA e BML-VA. Ingresso 230 Vac uscita 24 Vdc 750 mA con connettore irreversibile 2 poli a ghiera.

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT ALCM24V o similare

