**AMD480-EN** Amplificatore modulare

Dotato di trasformatori toroidali di alimentazione a 230 Vac e di uscita 100 V.

Ingresso bilanciato elettronicamente su connettore ad innesto rapido 3 poli, uscita su connettore ad innesto rapido 4 poli.

Il controllo di volume montato posteriormente e i tre indicatori di stato (ON, SIGNAL e FAIL) collocano l’apparecchio ad un livello professionale.   
Il sistema di raffreddamento è supportato da una ventola termostatata. La circuitazione elettronica in classe D ha caratteristiche di qualità e sicurezza nel funzionamento continuo.

Caratteristiche tecniche:

* Potenza: 480 W
* Uscita: Com - 100 V
* Peso: 9,52 kg
* Tensione di alimentazione: 230 Vac ±10%
* Sensibilità di ingresso: 0 dB = 775 mV
* Risposta in frequenza: 70 ÷ 15.000 Hz
* Distorsione: <1%

La carpenteria metallica è stata studiata per inserire l’apparecchio all’interno del cestello CAMD5 contenente fino a 2 amplificatori AMD480-EN oppure 1 AMD480-EN e 3 AMD120-EN o AMD240-EN. L’altezza del cestello contenitore è di 3 unità modulari.

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT AMD480-EN o equivalente.

 