**ATI-1000R** Interfaccia Citotelefonica

Interfaccia telefonica paging per diffusione audio tramite interno di PABX o linea urbana analogica. Consente di collegare un centralino telefonico ad un sistema di annunci vocali in ambienti quali: aziende, istituti scolastici, magazzini, fiere, supermercati, aeroporti, ecc. E’ possibile dare annunci monodirezionali tramite la cornetta di un comune apparecchio telefonico, preceduti o meno dal «din-don», oppure di avviare l’erogazione di annunci pre-registrati. Collegamento alla dorsale delle basi microfoniche sistema EV1000, la funzione è completamente programmabile da software. Altezza 1 unità modulare, Completo di alimentatore esterno ALCM24V.

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT ATI-1000R o similare



