**BM1TZ-VA** Consolle Microfonica

Consolle microfonica fondo in acciaio verniciato nero opaco e top alluminio anodizzato, completa di gooseneck con microfono dinamico.

Completamente monitorata come richiede la norma EN54-16.

Tasto "TALK", led "BUSY" e "SYSTEM". La funzione del tasto deve essere completamente programmabile da software.

Alimentazione tramite cavo RJ45 proveniente dalla centrale o tramite alimentatore locale (ALCM24V non incluso).

Caratteristiche tecniche:

* Alimentazione da bus audio o da alimentatore locale con connettore 2 poli a ghiera
* Controllo del volume e toni locale su ogni singola base programmabile da software
* Doppio connettore RJ45 per Interfaccia dati RS485, alimentazione e segnale audio bilanciato
* Indirizzamento univoco all'interno del sistema.

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT BM1TZ-VA o equivalente

