**BM1TZ-VA** Consolle Microfonica

Consolle microfonica fondo in acciaio verniciato nero opaco e top alluminio anodizzato, completa di gooseneck con microfono dinamico.

Completamente monitorata come richiede la norma EN54-16.

Tasto "TALK", led "BUSY" e "SYSTEM". La funzione del tasto deve essere completamente programmabile da software. Alimentazione tramite adattatore con connettore 2 poli irreversibile a ghiera, incluso.

Caratteristiche tecniche:

* Doppio connettore RJ45 IN/OUT dati RS485, e segnale audio
* Connettore 2 poli irreversibile per alimentazione locale ALCM24V incluso
* Controllo del volume e toni locale su ogni singola base programmabile da software
* Indirizzamento univoco all'interno del sistema.

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT BM1TZ-VA o equivalente

