**BME1** Consolle Microfonica

Consolle microfonica fondo in acciaio verniciato nero opaco e top alluminio anodizzato, completa di gooseneck con microfono dinamico.

Completamente monitorata come richiede la norma EN54-16.

Tasto "EVAC" sotto blocco di protezione, led "BUSY" e "SYSTEM". La funzione del tasto deve essere completamente programmabile da software.

Alimentazione tramite cavo RJ45 proveniente dalla centrale.

Caratteristiche tecniche:

* Doppio connettore RJ45 IN/OUT alimentazione, dati RS485 e segnale audio
* Controllo del volume e toni locale su ogni singola base programmabile da software
* Indirizzamento univoco all'interno del sistema.

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT BME1 o equivalente

Immagine che contiene tavolo, sedendo, interni, bianco

Descrizione generata automaticamente