**BMS21** Base Microfonica

Base microfonica, completa di gooseneck con microfono elettrete.

Tasto ON/OFF programmabile come stabile o instabile tramite dip-switch posto sotto la base.

Alimentazione tramite cavo RJ255 proveniente dalla centrale.

Caratteristiche tecniche:

* Connettore RJ25 alimentazione e segnale audio
* Regolatore volume di uscita e controllo sensibilità microfonica posti sotto la base
* Cuffia anti-pop

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT BMS21 o equivalente

Immagine che contiene interni, scuro

Descrizione generata automaticamente