**CRM2-VA 05** Modulo Controllo Remoto Musica

Modulo remoto di controllo della musica in una specifica zona, installato all’interno di una scatola da incasso 503. Agisce sulla regolazione di volume della sorgente audio abilitata nel modulo di zona a cui è dedicato. Richiede l’installazione del modulo MCM2-VA (modulo controllo musica) a cui viene connesso con un cavo RJ45 sino alla distanza di 300 mt.

Il modulo deve essere dotato di:

* Supporto per placca Bticino Light
* Potenziometro per la regolazione del volume musica selezionata per la zona
* Ingresso audio con jack stereo 3,5 mm, per collegare sorgente musicale in locale
* Commutatore a pulsante per la selezione della fonte musicale, locale o centrale
* Ingresso RJ25 per connessione della base microfonica BMS21, non controllata, per l’annuncio sulla zona a cui il modulo fa riferimento.

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT CRM2-VA 05 o equivalente.

Immagine che contiene testo, monitor, elettronico, nero

Descrizione generata automaticamente