**EGRTS01K-SH 6x100** Gruppo di continuità

Unità di alimentazione backup certificata EN54-4 per alimentazione senza interruzione (ON-LINE), doppia conversione, tensione di ingresso e di uscita 230 Vac 50-60 Hz monofase, potenza disponibile 900 W / 1.125 VA a Cos.phi. 0.8, commutatore statico, RS232 e USB e spegnimento di emergenza EPO montati di serie e scheda uscita segnali anomalia. Completo di doppio ripiano con 3 batterie 12 Vdc 100 Ah per ogni ripiano, interruttori di sezionamento con fusibili, pannelli frontali verniciati nero. Altezza totale 18 unità modulari, peso 193 Kg.

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT EGRTS1K-SH 6x100 o similare







