**EGRTS01K-SH 3x40** Gruppo di continuità

Unità di alimentazione backup certificata EN54-4 per alimentazione senza interruzione (ON-LINE), doppia conversione, tensione di ingresso e di uscita 230 Vac 50-60 Hz monofase, potenza disponibile 900 W / 1.125 VA a Cos.phi. 0.8, commutatore statico, RS232 e USB e spegnimento di emergenza EPO montati di serie e scheda uscita segnali anomalia. Completo di ripiano con 3 batterie 12 Vdc 40 Ah, interruttore di sezionamento con fusibile, pannelli frontali verniciati nero. Altezza totale 10 unità modulari, peso 68 Kg.

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT EGRTS1K-SH 3x40 o similare





