**EM408B** Impedenzimetro misuratore linee 100 V

Misuratore digitale impedenza audio. Strumento per effettuare misurazioni nei sistemi altoparlanti.

* Gamma operativa: 0÷20 Ohm / 0÷200 Ohm / 0÷2000 Ohm.
* Frequenza di test 1kHz, funzione di blocco valore “Data Hold” e funzione timer per faci- litare le operazioni.
* Il tempo di test dura circa 30 secondi. Spegnimento automatico dopo circa 15 minuti di non utilizzo.
* Display LCD 3,5”. Indicazione di batteria scarica.
* Dimensioni: 168 x 110 x 62 mm.
* Peso 438 gr.

Fornito di puntali e manuale d’uso. Alimentazione con 6 batterie 1,5V AA (escluse).

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT EM408B o similare

