**ISP-1000** Modulo Ingresso AUX

Modulo ingresso segnale esterno attivabile tramite contatto pulito esterno. La struttura modulare è realizzata per consentire l’inserimento dell’apparato all’interno di un modulo del CAMD5. Alimentazione tramite cavo RJ45 proveniente dalla centrale

* Peso 2,2kg
* Alimentazione tramite cavo RJ45 proveniente dalla centrale

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT ISP-1000 o equivalente.

 