**MCM2-VA** Modulo controllo musica

Modulo da inserire a destra dei moduli da zona MZA-VA o MZAB-VA. Permette al modulo di zona una sorgente musicale in più oltre al AUX 1 o al AUX 2 selezionata dal software dedicato.

Il modulo deve essere costituito da:

* Ingresso music input con connettore jack stereo 3,5 mm.
* Trimmer GAIN per la regolazione del volume
* Ingresso modulo locale CRM2-VA 05 o CRM2-VA 07 con connettore RJ45.
* Ingresso base microfonica BMS21 (non controllata) con connettore RJ25, per annunci solo ed esclusivamente sulla zona associata al modulo MZA-VA o MZAB-VA.

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT MCM2-VA o similare

Immagine che contiene testo, elettronico

Descrizione generata automaticamente