**PAC16** Pannello interruttore

Pannello una unità modulare completo di interruttore magnetotermico a vue vie 16 A e spia accensione.

* Ingresso 230 Vac
* Uscita 230 Vac

Permette l’accensione sotto protezione termica di tutti gli amplificatori inseriti nel sistema audio.

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT PAC16 o similare

