**PAC32** Pannello interruttore

Pannello una unità modulare completo di due interruttori magnetotermici a vue vie 16 A e doppia spia accensione.

* Ingresso 230 Vac
* Doppia uscita 230 Vca

Permette l’accensione sotto protezione termica di tutti gli amplificatori inseriti nel sistema audio.

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT PAC32 o similare

