**PTE20** Pannello con morsetti per intestazione linee diffusori sonori

Pannello posteriore zincato, su barra omega, con 20 coppie di morsetti a giuda DIN, per la connessione delle linee uscita 0-100 V o attivazioni esterne, (sezione massima cavo 4 mmq). Altezza 2 unità modulari.

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT PTE20 o similare

