**PWS824-VA** Modulo Alimentatore Switching

Modulo alimentatore switching 24 Vdc. Inseribile in contenitore CAMD8, per alimentazione in continua della matrice EV6Z-VA e EV8Z-VA e con uscita dedicata sotto fusibile di protezione per le basi microfoniche collegate al sistema.

Sono presenti 3 fusibili di protezione, il primo in ingresso per il 230 Vca il secondo, interno, per l’uscita a 24 Vdc ed il terzo a vista posteriormente per le basi microfoniche.

Caratteristiche tecniche:

* Peso 2,049 kg
* Alimentazione in ingresso 100 – 120/200 – 240 Vca 50/60 Hz
* Tensione in uscita 24 Vdc 4,5 A
* Potenza / Carico 100 W max.

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT PWS824-VA o equivalente.

 