**RASN-VA** Scheda di Loop

Scheda di rete inseribile all'interno della matrice master EV6Z-VA per la connessione RS-485 tra sistemi audio Evac EV1000 autonomi sino ad un massimo di 32 sistemi.

La connessione di Loop viene eseguita con un protocollo RS485, quindi necessita di 3 fili A B e GND. La tipologia di cavo consigliato per la robustezza alle interferenze deve essere Twistato con schermatura tipo 24 AWG FTP 1.

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT RASN-VA o similare

Immagine che contiene testo, elettronico, circuito

Descrizione generata automaticamente