**VVF-VA** Modulo Microfono PTT

Modulo Microfono PTT dedicato VVF. Completamente monitorato come richiede la norma EN54-16. La struttura modulare è realizzata per consentire l’inserimento dell’apparato all’interno di un modulo del CAMD5. Alimentazione tramite cavo RJ45 proveniente dalla centrale

* Peso 2,2kg
* Alimentazione tramite cavo RJ45 proveniente dalla centrale
* Microfono cardioide con pulsante PTT.

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT VVF-VA o equivalente.



­­