**VVFP-VA** Box microfonico da parete

Box da parete con porta trasparente colore rosso con microfono palmare e tasto PTT, completamente monitorata come richiede la norma EN54-16. Led "busy" e "system". Ingresso con connettore RJ45 verso la matrice EV6Z-VA. Altezza 300 x 265 x 165 mm IP66. Certificato a norme EN54-16 - n. 0068-CPR-018/2016.

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT VVFP-VA o similare

